***МОЛОЧНОГО ТАКСИ***

 ***(МТ-50; МТ-100; МТ-150; МТ-200)***



 ***ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ:***

 ***А) Электродвигатель мешалки***

 ***(МТ-50, МТ-100, МТ-150, МТ-200) В) Раздаточный пистолет***

*** С) Болт крышки***

 ***D) Замок крышки***

 ***Е) Панель управления***

 ***F) Общий выключатель***

 ***G) Электрическая розетка для***

 ***подключения 220 В.***

 ***H) Ручка***

 ***I) Основание***

 ***L) Резервуар***

 ***M) Место расположения ТЭНа***

 ***N) Расширительный бачок***

 ***для заливки теплоносителя (Тосол А-40)***

 ***P) Мотор-редуктор мешалки***

*** ***

**N**

**P**

***«МОЛОЧНОЕ ТАКСИ» – это нагреватель, миксер и раздатчик молока или молочной смеси для телят, поросят и молодняка других сельскохозяйственных животных.***

***РЕЗЕРВУАР «МОЛОЧНОГО ТАКСИ»***

******

Датчик температуры

Мешалка для приготовления

корма

 Слив продукта

***ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Функции и наименование******Технических характеристик*** | ***МТ-50*** | ***МТ-100*** | ***МТ-150*** | ***МТ-200*** |
| ***1*** | ***Объем загрузки******в литрах***  | ***50*** | ***100*** | ***150*** | ***200*** |
| ***2*** | ***Длина, мм.*** | ***1000*** | ***1100*** | ***1100*** | ***1100*** |
| ***3*** | ***Ширина, мм.*** | ***700*** | ***900*** | ***900*** | ***900*** |
| ***4*** | ***Высота, мм.*** | ***700*** | ***850*** | ***100*** | ***1150*** |
| ***5*** | ***Мощность нагревательного******элемента, не более кВт.***  | ***6*** | ***6*** | ***6*** | ***6*** |
| ***6*** | ***подогрев*** | ***+*** | ***+*** | ***+*** | ***+*** |
| ***9*** | ***Ручная дозация*** | ***+*** | ***+*** | ***+*** | ***+*** |
| ***10*** | ***Автоматическая******дозация*** | ***+*** | ***+*** | ***+*** | ***+*** |
| ***11*** | ***Механический привод колес*** | ***+*** | ***+*** | ***+*** | ***+*** |
| ***12*** | ***Электропривод******колес*** | ***\_*** | ***\_*** | ***\_*** | ***+*** |
| ***13*** | ***Параметры питающей сети*** | ***380в/50гц*** | ***380в/50гц*** | ***380в/50гц*** | ***380в/50гц*** |
| ***14*** | ***Общая потребляемая мощность*** | ***6,18*** | ***6,18*** | ***6,18*** | ***6,18*** |
| ***15*** | ***Масса, кг.*** | ***80*** | ***105*** | ***115*** | ***120*** |
|  ***+*** | ***Присутствие в данной комплектации*** |
| ***\_*** | ***Отсутствует возможность установки на данную модель*** |

***ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМА***

***«МОЛОЧНОЕ ТАКСИ» может раздавать цельное молоко, молочную***

***смесь из порошков, йогурт, йогурт из порошковых смесей и другой***

***жидкий корм средней плотности.***

***Нагреватель равномерно нагревает корм в резервуаре, пока не будет***

***достигнута нужная температура.***

***Время смешивания должно соответствовать типу корма.***

 ***Просьба обратить внимание на таблицу, приведенную ниже:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Корм*** | ***Время смешивания***  | ***Перерыв*** | ***Кнопка******включения*** |
| ***Молоко*** | ***13-15 мин.*** | ***2 мин.*** |  ***▼(min 200об/мин)*** |
| ***Молоко из порошка*** | ***1-2 мин.*** | ***2 мин.*** | ***▲ (min400 об/мин)*** |
| ***Йогурт*** | ***5-7 мин.*** | ***2 мин.***  | ***▼200 оооооо 000000*** |
| ***Йогурт из порошка*** | ***1-2 мин.*** | ***2 мин.*** | ***▼400 о*** |

***ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМОВ ИЗ ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ.***

***Когда вода достигнет заданной температуры, следуйте инструкциям***

***на упаковке корма, равномерно вводите порошок через люк в крышке***

***(смотри фото) Учитывайте указания, приведенные в таблице.***

***Нагревать воду надо на 4°С-6°С больше, чем указано в инструкции по приготовлению корма.***

**

***Чтобы уменьшить время нагрева воды, можно нагревать***

 ***половину необходимой нормы воды на 15-20° больше, чем указано***

 ***в инструкции по приготовлению корма, после чего разбавлять подо-***

***гретую воду холодной или теплой водой до нужного объема.***

***В качестве альтернативы можно использовать горячую воду.***

***РАЗДАЧА КОРМА***

***Раздача приготовленной смеси осуществляется через раздаточный пистолет.***

******